宜春学院第二附属医院手术室安装监控清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 16路硬盘录像机 | DS-7732N-E4-V31.5U机架式4盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源【硬件规格】存储接口：4个SATA接口，可满配8TB硬盘视频接口：1×HDMI，1×VGA网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口报警接口：16路报警输入，4路报警输出串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口USB接口：3×USB 2.0【产品性能】输入带宽：160Mbps输出带宽：80Mbps接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入解码能力：最大支持8×1080P显示能力：最大支持4K输出 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 8T监控专用硬盘 | 8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM空气盘， CMR传统磁记录传输速率215MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐满足数据严苛的7\*24小时运行可靠性、安全性的需求支持3年有限质保服务适用海拔高度范围-305m至3050m标称容量：8TB外形规格：3.5-inch接口类型：SATA刻录技术：CMR转速：5400RPM缓存：256MB最大读取速度：215MB/s接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s平均读写功率（W）：5.3W加载/卸载周期：600,000MTBF：1,000,000年负荷（TB/年）：180TB工作状态温度(°C)：0-65℃ | 个 | 4 |  |  |  |
| 3 | 其他 | 线材和人工 | 次 | 1 |  |  |  |
|  |  | 合计:  |  |