宜春学院第二附属医院手术室安装监控清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价  （元） | 备注 |
| 1 | 16路硬盘录像机 | DS-7732N-E4-V3  1.5U机架式4盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源  【硬件规格】  存储接口：4个SATA接口，可满配8TB硬盘  视频接口：1×HDMI，1×VGA  网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口  报警接口：16路报警输入，4路报警输出  串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口  USB接口：3×USB 2.0  【产品性能】  输入带宽：160Mbps  输出带宽：80Mbps  接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入  解码能力：最大支持8×1080P  显示能力：最大支持4K输出 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 8T监控专用硬盘 | 8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM  空气盘， CMR传统磁记录  传输速率215MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧  高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐  满足数据严苛的7\*24小时运行可靠性、安全性的需求  支持3年有限质保服务  适用海拔高度范围-305m至3050m  标称容量：8TB  外形规格：3.5-inch  接口类型：SATA  刻录技术：CMR  转速：5400RPM  缓存：256MB  最大读取速度：215MB/s  接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s  平均读写功率（W）：5.3W  加载/卸载周期：600,000  MTBF：1,000,000  年负荷（TB/年）：180TB  工作状态温度(°C)：0-65℃ | 个 | 4 |  |  |  |
| 3 | 其他 | 线材和人工 | 次 | 1 |  |  |  |
|  |  | 合计: | | | | |  |