

技术参数
	模块
	子模块
	功能需求

	基础要求
	/
	★投标产品应全面支持DICOM3.0标准

	
	
	★投标产品应全面遵从HL7医疗服务信息网络通讯协议

	
	
	系统核心基于企业级的Windows平台，系统服务端软件可安装于Linux或WindowsServer2012及以上操作系统

	
	
	系统支持大型关系型数据库Oracle或MSSQLServer

	
	
	系统设计采用B/S架构，可进行PC端、手机端、PAD端的页面浏览调阅

	
	
	支持医联体内医院影像检查报告、DICOM图像能通过WEB网页方式实现报告和影像共享

	
	
	支持并实现与市全民健康信息平台、基层医疗卫生信息系统、与院内PACS/RIS系统、医院微信公众号、及小程序、医院APP、体检系统等相关的业务系统对接

	
	
	系统应实现7×24小时的连续运行，该平台须提供与部署信息系统同等级需求的安全防护功能

	
	
	该平台建设须采用符合国家、行业有关政策要求

	
	
	须保留承接医疗机构业务系统上云的扩展需求能力

	
	
	其他未列且项目建设确有需要的要求

	医学影像诊断中心
	云PACS系统
	支持用户注册、实名认证、账户管理功能

	
	
	支持数字影像一键分享功能

	
	
	支持用户信息设置（用户基本信息修改、设置）

	
	
	支持扫一扫功能

	
	
	支持扫一扫隐私管理

	
	
	支持EMPI患者交叉索引

	
	
	支持诊断申请、接收、回传功能

	
	
	▲支持DICOMGSPS（标准灰阶软拷贝显示状态），保证图像的一致性显示，医生可以在写报告时保存影像状态（窗宽窗位、标注、位置等信息），系统自动保存为操作记录保存文件，其他医生浏览患者影像时可以查看已保存的影像状态【提供产品功能界面截图】

	
	
	▲支持DICOM关键影像标记；医生可以在书写报告时标记影像为关键影像，其他医生可以浏览影像时，查看关键影像标记【提供产品功能界面截图】

	
	
	支持医学影像的缩放

	
	
	支持通过手机、PAD、电脑，远程写报告

	
	
	支持原始影像数据及报告的归档排列，提供移动端以翻页、播放方式浏览病人所有原始影像数据

	
	
	▲支持电脑端和移动端利用影像工具进行乳腺钼靶的挂片操作，可以根据需要选择左右MLO、左右CC任意组合的挂片模式【提供产品功能界面截图】

	
	
	支持多种挂片模式、支持常规挂片和特殊挂片，并满足原始影像的任意角度旋转

	
	
	▲客户端工作站打开约10M字节影像，时间不大于5秒，WEB端工作站打开约10M字节影像，时间不大于10秒，IOS端工作站打开约10M字节影像，时间不大于10秒，安卓端工作站打开约10M字节影像，时间不大于10秒。标准运行环境下测试【提供医疗器械质量监督检验部门出具的检测文件复印件】

	
	
	支持医院医生工作站及移动端对标准DICOM影像浏览，并具备长度测量、角度测量、椭圆面积测量、矩形面积测量及窗宽窗位调整、多平面重建等功能

	
	
	▲支持报告比对功能，当审核医生对报告进行修改时，可直观显示修改痕迹【提供产品功能界面截图】

	
	院内影像诊断
	支持显示设备类型、帧图像个数

	
	
	支持图像常用快捷操作工具

	
	
	支持显示或隐藏图像相关信息

	
	
	支持平移、缩放、翻页、放大镜

	
	
	支持调整窗宽窗位和预定义窗宽窗位

	
	
	支持在多窗口布局中只针对指定的图像进行调整，而窗口中其它帧图像不同步此操作

	
	
	支持图像窗口重置：当帧图像被平移或缩放后，快速恢复到标准样式

	
	
	支持对图像序列窗口进行反色/旋转/翻转操作

	
	
	支持病灶同步定位，同一个DICOM检查中，在某个序列的某个图像上定位的病灶，可以自动同步定位到其他序列图像上的相同位置

	
	
	▲支持提供矩形、椭圆的遮挡【提供产品功能界面截图】

	
	
	▲支持矩形、椭圆的兴趣区视窗功能【提供产品功能界面截图】

	
	
	▲支持提供矩形、椭圆的 CT 值直方图曲线比较【提供产品功能界面截图】

	
	
	支持展示影像全息视图，实现在一个浏览窗口的界面下，显示该病人历次的不同时期检查的图像，并可以直接进行影像对比查看

	
	
	支持点CT值测量及画圈平均CT值测量功能

	
	影像远程诊断
	支持跨院云影像平台服务，支持授权验证和影像共享调阅。提供根据区域云影像平台相关规划或迁移到区域云影像平台的调整服务等

	
	
	支持区域内部的集中阅片，帮助基层医院写报告

	
	医学影像会诊
	支持跨平台（iOS、Android、PC）音视频服务

	
	
	支持音视频交互

	
	
	支持电子签名

	
	
	支持放射科室的会诊

	
	
	▲支持邀请患者参与视频会诊【提供产品功能界面截图】

	
	
	▲支持患者移动端参与远程会诊功能【提供产品功能界面截图】

	
	
	支持会诊服务以网页方式与院内PACS系统进行集成，用于提交会诊申请、查看会诊结果

	
	
	支持会诊病例资料录入，如患者基本信息、临床病史、检查信息、会诊目的等

	
	
	支持医生导入、保存诊断模板；提供会诊病例统计功能，可以按医院、科室等分类统计诊断的病例数等信息

	
	
	▲支持原始影像多屏同步+视频远程会诊，实现医学影像（不经过任何的软件编解码，而且分辨率及显示比例不失真）实时同步到远程的会诊方，让所有参会的医生看到的都是原始影像，使远程会诊看到的数据与本地一致）【提供产品功能界面截图】

	
	影像教学
	支持音视频交互技术处理

	
	
	支持专家资源收集

	
	
	支持教学课程管理

	
	
	支持将会诊病例转为教学案例

	
	
	支持云影像教学，提供在线教学、读片，在院内实时在线读片示教会议，供院内医生观摩学习

	医学影像数据中心
	影像云存储
	支持医院所有PACS影像数据（含放射，CT，MR，超声等）的存储、归档、管理

	
	
	支持患者信息识别、数据回溯技术

	
	
	支持数据转换、处理、集成、共享

	
	
	支持数字影像文件无损压缩处理

	
	
	支持ODBC数据源设置

	
	
	支持云端参数设置

	
	
	支持日志功能

	
	
	支持关联字设置

	
	
	支持影像、报告传输

	
	
	支持数据多点备份

	
	
	支持Anti-DDoS流量清洗服务模块、Web防火墙服务模块、云监控服务和统一用户认证服务

	
	
	支持KMS密钥管理模块

	
	
	支持实时获取数据上行到影像云归档情况；检查业务详细概述，不同时间段产生的数据情况展示功能

	
	
	支持检查数据质量监控

	
	
	▲支持数据存储的组织层级管理功能，支持患者、检查、设备等不同层级节点的按需组合配置【提供产品功能界面截图】

	
	
	支持通过DICOM标准方式采集PACS系统产生的检查数据功能

	
	
	支持将PACS系统中非DICOM标准设备产生的数据转换为DICOM标准数据处理

	
	数字影像服务
	支持待打印记录显示设置模块

	
	
	支持身份识别模块

	
	
	支持自助打印语音提示功能模块

	
	
	支持二维码域名设置模块

	
	
	支持端口、AETITLE参数设置模块

	
	
	支持存储路径设置、数据源ODBC设置、自定义添加、删除、修改自助打印台等功能模块

	
	
	支持自助打印数字影像报告模板设置模块

	
	
	支持报告医生、审核医生电子签名设置模块

	
	
	支持图文报告图片接收、识别、打印模块

	
	
	支持用户注册、实名认证、功能管理模块

	
	
	支持一键分享功能模块

	
	
	支持数字影像扫一扫功能模块

	
	
	支持扫一扫隐私管理功能模块

	
	
	支持具备病人影像服务中心软件系统，实现影像及报告的一站式管理及服务

	
	
	支持具备云存储应用服务器软件系统，实现原始DICOM影像及报告的云端管理应用

	
	
	支持提供基于云存储的移动端应用浏览服务

	
	
	支持提供通过二维码关联病人影像、各类检查报告、DICOM影像的移动端浏览

	
	
	支持提供病人报告短信提醒服务，提供短信链接方式实现病人原始DICOM影像数据及报告的浏览

	
	
	支持DICOM文件下载功能：可以将调阅的影像信息以DICOM格式进行保存下载

	
	影像云共享
	支持同一患者历史检查记录可见

	
	
	支持患者分享自己的原始影像信息

	
	
	支持分享时进行加密设置

	
	
	支持数据分享时进行匿名化设置

	
	
	支持分享时设置有效时限

	医学影像质控中心
	/
	支持业务统计功能

	
	
	支持业务筛选

	
	
	支持影像云平台业务数据回写院内PACS

	
	
	支持检查影像、报告质控功能

	
	
	支持数据统计：可以根据检查类型和检查时间对云归档系统上的数据进行统计；表格的形式展现各类型检查在指定时间范围内的检查次数等，且可以输出为excel文件并打印

	
	
	支持日志服务，对平台运行状况实时监控，对系统故障、报错等信息记录并保存，对用户访问数据库行为进行记录，便于后期追溯。

	
	
	支持数据BI展示

	安全模块
	/
	支持存储对象的分片并发上传和下载，支持断点续传

	
	
	支持网站托管

	
	
	支持共享对象

	
	
	支持异地冗余

	
	
	支持多站点多活

	
	
	支持系统管理员可以根据影像来源、患者来源、医生所属医疗机构等信息，将不同来源影像与不同来源患者、不同医疗机构医生进行权限匹配，实现访问权限的批量控制

	
	
	支持实时查看到所有服务的运行状态、异常情况、硬件服务器情况、数据库性能等内容

	
	
	支持当出现运行异常并且达到设计的严重级别时，能够以短信形式自动发出报警信息

	
	
	支持安全管理是按不同安全级别实现不同用户的权限分级管理

	其他
	
	需免费提供自助胶片报告打印机1台，单机胶片打印机1台。
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